Connect to the VISCA interface of the camera through the USB TTL serial port, and Send the hexadecimal code to control the camera ZOOM



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VISCA Hexadecimal** | Optical ZOOM | **VISCA Hexadecimal** | Digital ZOOM |
| give an example:0x0000-0x0400081 01 04 47 00 00 00 00 ff 81 01 04 47 00 06 00 00 ff 81 01 04 47 00 09 0b 00 ff 81 01 04 47 00 09 0F 00 ff 81 01 04 47 01 00 00 00 ff 81 01 04 47 01 03 00 00 ff 81 01 04 47 01 06 00 00 ff 81 01 04 47 01 09 00 00 ff 81 01 04 47 01 09 0F 00 ff 81 01 04 47 02 00 00 00 ff 81 01 04 47 02 02 00 00 ff 81 01 04 47 02 06 00 00 ff 81 01 04 47 02 09 00 00 ff 81 01 04 47 02 0B 0F 00 ff 81 01 04 47 02 0F 0F 00 ff 81 01 04 47 03 02 00 00 ff 81 01 04 47 03 02 0F 00 ff 81 01 04 47 03 04 0F 00 ff 81 01 04 47 03 07 00 00 ff 81 01 04 47 03 08 00 00 ff 81 01 04 47 03 0C 00 00 ff 81 01 04 47 03 0D 00 00 ff 81 01 04 47 03 0E 00 00 ff 81 01 04 47 03 0E 09 00 ff 81 01 04 47 03 0E 0A 00 ff 81 01 04 47 03 0E 0E 00 ff 81 01 04 47 03 0F 05 00 ff 81 01 04 47 03 0F 08 00 ff 81 01 04 47 03 0F 0F 00 ff 81 01 04 47 04 00 00 00 ff  | 1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11X12X13X14X15X16X17X18X19X20X21X22X23X24X25X26X27X28X29X30X | give an example:0x04000 - 0x040FF81 01 04 47 04 00 00 03 ff 81 01 04 47 04 00 00 06 ff 81 01 04 47 04 00 00 0A ff 81 01 04 47 04 00 00 0C ff 81 01 04 47 04 00 00 0F ff 81 01 04 47 04 00 01 06 ff 81 01 04 47 04 00 01 0A ff 81 01 04 47 04 00 02 00 ff 81 01 04 47 04 00 03 00 ff 81 01 04 47 04 00 04 00 ff 81 01 04 47 04 00 05 00 ff 81 01 04 47 04 00 06 00 ff 81 01 04 47 04 00 07 00 ff 81 01 04 47 04 00 08 00 ff 81 01 04 47 04 00 09 00 ff 81 01 04 47 04 00 0A 00 ff 81 01 04 47 04 00 0B 00 ff 81 01 04 47 04 00 0C 00 ff 81 01 04 47 04 00 0D 00 ff 81 01 04 47 04 00 0E 00 ff 81 01 04 47 04 00 0F 00 ff 81 01 04 47 04 00 0F 0F ff  | 33X36X39X42X45X51X57X63X72X96X114X129X147X165X180X198X216X231X249X258X282X300X |